附件：

评分标准和细则

一、技术、商务及价格权重分配

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评分项目** | **技术** | **商务** | **价格** |
| 分值 | 40分 | 30分 | 10分 |

二、技术评分标准：（总分：40分）

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总体理解 | 对项目总体工作的理解 | 在理解项目背景、内容、整体目标的基础上，分析提出项目总体工作的必要性、目标、范围和工作要点等内容。理解深刻，得8-10分；理解一般，得5-7分；理解欠缺，得1-4分；未提供相关内容，得0分。 | 10 |
| 2 | 项目总体要求 | 实施总体要求 | 对项目整体实施要求的理解程度，理解深刻，得4-5分；理解一般，得2-3分；理解欠缺，得1分；未提供相关内容，得0分。 | 5 |
| 售后总体要求 | 方案思路清晰、可执行，技术方法合理、有效，对各阶段工作要求的描述完整、准确、透彻，对项目中所涉及系统有针对性论述，得4-5分；方案可执行性、合理性一般，各阶段工作要求基本明确，对本项目涉及系统的论述针对性不强，得1-3分；方案不合理，可行性差，各阶段要求不明确，得0分。 | 5 |
| 进度计划要求 | 方案中项目进度计划及目标清晰、详细、可执行、项目质保计划和措施合理；得4-5分；方案中项目进度计划及目标较为清晰、详细得1-3分；方案中项目进度计划及目标不够清晰、详细且不可执行得0分。 | 5 |
| 技术参数要求 | 路由网关参数要求 | 路由网关参数要求：1、标准1U设备，非X86多核硬件体系架构，固化千兆电口≥6个，千兆光口 ≥1个， 2个USB口，提供官网参数截图并加盖投标专用章作为证明； 2、提供有效的工信部电信设备进网许可证复印件和3C认证证书复印件并加盖投标专用章作为证明;  根据各投标人递交的相应材料进行比较打分：每一项材料证明得2.5分，最高得5分。 | 5 |
| POE交换机参数要求 | POE交换机参数要求：1、实配固化10/100/1000M以太网端口≥24个，SFP千兆光接口≥2个，千兆电接口≥2个，标准机架式 , 提供官网截图证明，加盖投标专用章；2、为响应国家节能减排的号召，要求所投交换机的整机功率≤370W（含POE满载功率）；  根据各投标人递交的相应材料进行比较打分：每一项材料证明得2.5分，最高得5分。 | 5 |
| 无线WIFI覆盖路由器参数要求 | 无线WIFI覆盖路由器参数要求：1、需支持双流双频,单频最大接入速率≥800Mbps,整机最大接入速率≥1200Mbps；2、支持云AC管理，支持云AC三层漫游；  根据各投标人递交的相应材料进行比较打分：每一项材料证明得2.5分，最高得5分。 | 5 |

**备注：仅对资格性和符合性审查合格的投标文件进行评分；评分小数点保留至0.1。**

三、商务评分标准：（总分：30分）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| 1 | 资质证明 | 测评资质 | 投标人具有有效的：  1、信息技术服务管理体系认证证书；  2、信息安全管理体系认证证书；  3、质量管理体系认证证书；  4、环境管理体系认证证书；  5、职业健康安全管理体系认证证书；  每满足一项得2分，最高得10分。  备注：投标人提供对应证书复印件加盖投标人公章。 | 10 |
| 投标人具有最佳诚信企业荣誉，得5分。  备注：投标人提供对应荣誉证书复印件加盖投标人公章。 | 5 |
| 2 | 团队要求 | 项目管理人员要求 | 投标人拟投入的管理人员具有PMP项目管理认证证书的，每提供1个得2.5分，最高得5分。 | 5 |
| 项目成员要求 | CCIE(思科认证互联网专家)，每一个得2.5分，最高得10分。 | 10 |

**注：证明材料均为复印件或扫描件或打印件，并加盖单位公章。**

四、价格分值：10分

本项目的价格分采用低价优先法计算，即通过本项目资格性检查与符合性检查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分,即10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：**投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10**